路测展示参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 | 参数 | 描述 |  |
| NR-ARFCN | 中心频点 | 基础参数，部分解出来后不会频繁变化，部分需要实时更新，红色为物理层参数。 |
| GSCN | SSB频点 |
| SCS | 子载波间隔 |
| Band |  |
| MCC | 国家码 |
| MNC | 运营商码 |
| DMRS-INDEX | 波束编号，实时 |
| RSRP | 信号能量，实时 |
| PCI | 物理小区号，实时 |
| TAC | 实时 |
| CI | 实时 |
| 扩展 | downlinkConfigCommon | 下行配置，包含RA-SS，paging-SS，paging cycle，pdsch的TimeDomainAllocationList | 在解paging、msg2、msg3、msg4时会用到的参数 |
| uplinkConfigCommon | 上行配置，包含rach的配置，pusch的TimeDomainAllocationList |
| n-TimingAdvanceOffset | Pusch的提前量 |
| ssb-PositionsInBurst | SSB个数 |
| ssb-PeriodicityServingCell | SSB周期 |
| tdd-UL-DL-ConfigurationCommon | 上下行slot配置 |